**ZAMAWIAJĄCY:**

**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Wierzbowa 52, 90 – 133 Łódź**

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,

**KRS** nr: 0000045146, **NIP:** 725-18-01-126, **wysokość kapitału zakładowego:** 25.400.000,00 zł.

|  |
| --- |
| **Nazwa, adres siedziby Wykonawcy [[1]](#footnote-1)** |
| …………………………………………………………………………………..    ………………………………………………………………………………….    …………………………………………………………………………………..      NIP …………………………………………………………………………….  tel. …………..…………………………………………….    adres mailowy. ……………………………………………    Dane osoby do kontaktów:  …………………………………………………………………………    tel. …………………………………………………………    adres mailowy ……………………………………………………………… |

# FORMULARZ OFERTOWY dla części 2 zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 z późn. zm.) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - oznaczenie sprawy: HHZ.281.26.2021.VIII

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia:

**Dostawa samochodu samowyładowczego o DMC powyżej 3,5 tony, nadwozie specjalne, wywrotka**

**trójstronna o ładowności min. 2,5 tony, rodzaj paliwa gaz ziemny CNG – 1 szt.**

o parametrach techniczno - eksploatacyjnych określonych w niniejszym formularzu, na niżej wymienionych warunkach:

1. **CENA OFERTOWA BRUTTO:**  ............................................ zł [[2]](#footnote-2)

(słownie złotych: ……………………………………………………………………..……………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Cena ofertowa brutto oferty wynika z wyliczeń dokonanych w poniższej tabeli i uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** |  | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość sztuk** | **Cena netto PLN** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto =**  **Cena ofertowa brutto PLN** |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 |  | **Samochód samowyładowczy typu wywrotka o DMC powyżej 3,5 tony** | 1 szt. | ………..………………. | ….… % | ………………………… |

Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu niniejszego zamówienia, jak również wszystkie inne koszty, które nie zostały wyszczególnione, a są niezbędne do zrealizowania zamówienia, oraz wszelkie podatki obowiązujące na terenie RP, w tym podatek VAT, z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego formularza**.**

1. **Informujemy, że wybór mojej/naszej oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego**, w związku z czym wykazuję/wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, którego dostawa będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego | Wartość towaru /usługi bez kwoty podatku VAT |
| 1. |  |  |

***Uwaga!***  *Nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty Wykonawcy* nie będzie *prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.*

1. **TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 30.06.2022r.**

1. **OKRES GWARANCJI:** ………………...…miesięcy (min. 24 m-cy, max. 48 miesięcy) bez limitu przebiegu kilometrów[[3]](#footnote-3).

1. **WARUNKI PŁATNOŚCI: przelewem** w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej

faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 60 dni od upływu terminu składania ofert.

1. Oświadczamy, że zapewniamy serwis gwarancyjny - co najmniej jeden autoryzowany punkt serwisowy położony na terenie miasta Łodzi lub w odległości 30 km od granic administracyjnych miasta Łodzi, lub mobilny autoryzowany serwis wykonujący naprawy gwarancyjne i przeglądy pojazdu na terenie obiektów

Zamawiającego w Łodzi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Poz.** | **Przedmiot zamówienia** | **Nazwa podmiotu zapewniającego autoryzowany serwis gwarancyjny pojazdu** | **Adres punktu serwisowego** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | **Samochód samowyładowczy typu wywrotka o DMC powyżej 3,5 tony** | ………………………………………………………….. | * ………………………………………………………………… * serwis mobilny[[4]](#footnote-4) |

8. **Parametry techniczno - eksploatacyjne oraz wyposażenie oferowanego samochodu**:

Oferujemy niżej wymieniony samochód wraz z zabudową, urządzeniami i wyposażeniem o parametrach nie gorszych niż określone przez Zamawiającego w tabeli:

**A. Samochód samowyładowczy o DMC powyżej 3,5 tony, nadwozie specjalne, wywrotka trójstronna   
 o ładowności min. 2,5 tony, rodzaj paliwa gaz ziemny CNG – 1 szt.**

**Oznaczenie przedmiotu zamówienia:**

Marka: ………………………………………………………………….

Typ: ………………………………………………………………….

Model: ………………………………………………………………….

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagane minimalne parametry techniczno – eksploatacyjne oraz wyposażenie pojazdu:** | **UWAGI** |
| 1 | **dopuszczalna masa całkowita powyżej 3,5 tony** |  |
| 2 | Rok produkcji – 2021, fabrycznie nowy |  |
| 3 | Napęd 4x2 |  |
| 4 | Nadwozie kabina 3 osobowa + wywrotka |  |
| 5 | Kolor nadwozia – żółty |  |
| 6 | Silnik benzynowy z fabrycznie montowaną instalacją na gaz ziemny CNG oraz dodatkowym zbiornikiem na benzynę |  |
| 7 | Manualna lub automatyczna skrzynia biegów |  |
| 8 | Pojazd powinien spełniać wszystkie kryteria dotyczące norm ekologicznych i bezpieczeństwa dla danego typu pojazdów dopuszczonych do ruchu w UE, szczególnie dotyczących:   1. Zużycia energii, 2. Emisji tlenków węgla, 3. Emisji tlenków azotu, 4. Emisji cząstek stałych, 5. Emisji węglowodorów   Poziom emisji spalin min. EURO 6, typ badania: Typ I (Euro 6) |  |
| 9 | Ładowność skrzyni **min. 2,5 tony** |  |
| 10 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
| 11 | Klimatyzacja |  |
| 12 | Czujniki cofania tył |  |
| 13 | Immobilizer |  |
| 14 | Centralny zamek |  |
| 15 | ABS |  |
| 16 | Poduszka powietrzna kierowca i pasażer |  |
| 17 | Elektrycznie otwierane szyby |  |
| 18 | Hak holowniczy z kulą dwufunkcyjną (zaczep z homologacją do min. 3,0 tony) lub z kulą dwufunkcyjną – uciąg na kuli min 1.500 kg, uciąg na sworzniu min 3.000 kg, zamontowany na stałe, w którym tzw. przetyczka zakończona jest kulą dla przyczep z „uchem” lub pod zaczep kulowy) wraz z instalacją elektryczną do podłączenia przyczepy |  |
| 19 | Radio głośniki |  |
| **Wyposażenie** | | |
| 20 | Zamontowany radiotelefon Motorola lub inny oraz antena (dostarczony przez Zamawiającego) |  |
| 21 | Zestaw głośnomówiący do podłączenia telefonu komórkowego dla kierowcy umożliwiający rozmowę podczas jazdy (Bluetooth) |  |
| 22 | Autoalarm uruchamiany pilotem centralnego zamka |  |
| 23 | Lampa zespolona ostrzegawcza LED z nagłośnieniem, klosz pomarańczowy, napis „WODOCIĄGI” litery niebieskie na białym tle, zamontowana nad kabiną kierowcy |  |
| 24 | Kpl. opon zimowych z felgami |  |
| 25 | Kpl. dywaników gumowych |  |
| 26 | Pokrowce na siedzenia: dla kierowcy z materiału; pozostałe siedzenia - skaj |  |
| 27 | Apteczka |  |
| 28 | Gaśnica |  |
| 29 | Trójkąt ostrzegawczy |  |
| 30 | Fabryczny zestaw narzędzi dla samochodu |  |
| 31 | Podnośnik |  |
| **Wywrotka – zabudowa na pojeździe** | | |
| 32 | Rama pośrednia stalowa, lakierowana proszkowo w kolorze szarym |  |
| 33 | Burty aluminiowe wys. min. 400 mm |  |
| 34 | Podłoga z blachy stalowej trudnościeralnej, grubość min. 4,0 mm |  |
| 35 | Siłownik hydrauliczny napędzany pompą elektryczną z instalacji samochodowej |  |
| 36 | Wywrot trójstronny |  |
| 37 | Pilot sterowania na spiralnym kablu umieszczony w kabinie kierowcy |  |
| 38 | Słupki stalowe lakierowane proszkowo w kolorze szarym |  |
| 39 | Burta tylna otwierana w dwóch osiach |  |
| 40 | Burty boczne otwierane |  |
| 41 | Plandeka ochronna zwijana na rolce do przewozu materiałów sypkich, zamontowana na skrzyni ładunkowej za kabiną kierowcy |  |
| 42 | Nadkola plastikowe z chlapaczami |  |
| 43 | Światła obrysowe wykonane zgodnie z prawem o ruchu drogowym |  |
| 44 | Stalowa osłona kabiny kierowcy |  |
| 45 | Uchwyt do mocowania ładunku – łącznie 6 uchwytów (po 3 na każdą stronę), rozmieszczone symetrycznie |  |
| 46 | Wymiary zabudowy:   * długość min. 3400 mm, max 3600 mm * szerokość min. 2000 mm, max 2230mm |  |

1. Oświadczam(y), że:   
    żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów zwalczaniu nieuczciwej konkurencji\*

 wskazane poniżej w tabeli informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z tym nie mogą być one udostępniane.   
W załączeniu dokument wykazujący, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa\*.   
**\* niepotrzebne skreślić**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą.) |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |

*Uwaga: Jeśli Wykonawca nie uzupełni tabeli Zamawiający uzna że żadna informacja zawarta w ofercie nie stanowi tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*

1. Następujące części zamówienia powierzę / powierzymy Podwykonawcom.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | Zakres zamówienia, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy | Nazwa (firma) podwykonawcy |
|  |  |  |

*Uwaga:**Jeśli Wykonawca nie uzupełni tabeli, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienia samodzielnie.*

1. **Oświadczam(y) że:**

* + zapoznaliśmy się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przedmiotowego postępowania, a także innymi dokumentami przetargowymi i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.
  + przedmiotowe zamówienie zostanie wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, na podstawie treści: SIWZ, wyjaśnień i zmian do SIWZ oraz na podstawie złożonej oferty,
  + otrzymaliśmy wszelkie konieczne informacje do prawidłowego przygotowania oferty,
  + warunki zawarte we wzorze umowy zostały przez nas zaakceptowane i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

1. **Oświadczam/y, że jako wykonawca (wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) wypełniłem/wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem/pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.**

Uwagi:

* + 1. Termin „RODO” oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
    2. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1. Wadium proszę zwrócić na rachunek bankowy numer (*wypełnić, jeśli wadium wniesiono w pieniądzu*):

………………………………………………………………………………………………………………………

Oferta zawiera ............... stron (*wypełnić w przypadku, gdy Wykonawca ponumeruje wszystkie strony oferty łącznie z załącznikami).*

Data:..........................................

........................................................................................................ podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy/Wykonawców

1. W przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę (spółki cywilna, konsorcjum) należy wpisać nazwę i adres siedziby każdego wykonawcy oraz adres mailowy, na który winna być przesyłana dla konsorcjum korespondencja w formie elektronicznej.

   [↑](#footnote-ref-1)
2. Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę̨ pominąć́, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).   [↑](#footnote-ref-2)
3. Termin gwarancji należy określić w pełnych miesiącach. W przypadku gdy Wykonawca nie wypełni tego pola, Zamawiający uzna, że Wykonawca udzielił gwarancji na okres 24 miesiące. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#footnote-ref-4)